


積木用途： 讀取MPU9255 九軸(三軸加速度+電子羅盤+陀螺儀)姿態感測器資料。

說明：MPU9255 九軸姿態感測器模組採用I2C界面，若只需要讀取感測器資料，可以只接I2C的四條線，其他的線可以收起來。



範例程式：讀取MPU9255全部資料。

